**Configurar Router**

* hostname (SW-01)
* enable password (SEUNOME\*enable)
* console password (SEUNOME\*console)
* banner motd ("ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
* IP domain-name 1rede.local
* IP nas interfaces gigabit
  + IP Gigabit ethernet 0
  + no shutdown
  + IP gigabit ethernet 1
  + no shutdown
* SSH
  + Ativar ssh
  + Login
  + Senha (SEUNOME\*vty)
* gerar key ssh
* username
* Login local na vty (Apos o username)