**Configurar Switch 1**

* (config)#hostname [SW-01]
* (config)#enable password [SENHA]
* (config)#enable secret [SENHA]
* (config)#line console 0
* (config-line)#password [SENHA]
* (config-line)#loginconsole password
* (config)#ip domain-name [NOME\_DO\_DOMÍNIO]
* (config)#banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS"
* (config)#interface vlan 1
* (config-if)#ip address [IP] [MÁSCARA]
* (config-if)#no shutdownvlan 1
* (config)#ip domain-name [NOME\_DO\_DOMÍNIO]
* (config)#crypto key generate rsa general-key modulus
* (config)#line vty 0 15
* (config-line)#transport input ssh
* (config-line)#password [SENHA]
* (config-line)#login
* (config)#username [NOME] privilege 15 secret [SENHA]
* default-gateway
* login local na VTY